Krav til gangbruer
Gangbruer skal ha rekkverk paa begge sider.
	Bredde
	3,0 m


 (
Merk: kravet gjelder ikke midlertidige bruer.
)
